[附件](http://www.ncysfybj.com/uploads/allimg/file/20200731/20200731173358_39597.doc%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.ncysfybj.com/xinwendongtai/caigouxinxi/20200731/_blank)

[新院区手推式洗地机技术参数、采购数量及预算控制价](http://www.ncysfybj.com/uploads/allimg/file/20200731/20200731173358_39597.doc%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.ncysfybj.com/xinwendongtai/caigouxinxi/20200731/_blank)

(采购数量：5台, 预算控制价12000.00元/台)

适合新院区500-2000m2场所使用。并适合于多种环境地面，例如：环氧树脂地面、瓷砖地面、油漆地面、混泥土等等，高质量完成了医院等地面清洗，清洗的同时完成污水的回收。

**一、要求**

1、集洗、吸于一体，无需再次拖干地面；

2、电动作业，无噪声、无废气排放；

3、机械化作业效率高、效果好，机器所到之处清洗干净；

4、清洁效果好，洗刷吸干过的地面，无残留水迹。脏水、泥土、砂粒统统吸入污水箱，特别对油污地面，机器清洗后，洁净如新。

**二、性能特点**

* 配有清水水量显示位，可直接观察水位变化。
* 机器配有钥匙开关、便于管理。
* 广口注水口，注水可快捷便利。
* 可视化操作面板，ECO节能模式。
* 污水箱侧翻式设计，轻松，便捷。
* 吸污管外置，人性化设计，清洗便捷。
* 污水箱敞口设计，清洗便捷。
* **内置充电器，方便随时充电，保护电瓶及操作员安全。**
* 机器一键按钮开关自动上、卸刷子。
* 真空电机内置设计，采用优化消音方式 ，安静舒适。
* 铝制吸水扒及吸水扒支架，防锈，经久耐用；吸扒升降采用弹簧下压式。
* 电磁阀放水，而不采用机械式放水，这样更方便调节水量大小。
* 适用于医院等地面使用。

**三、技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **参数** |
| 1 | 额定电压 | DC24V/Gear |
| 2 | 工作效率 | ≧2400m2/h |
| 3 | 工作宽度 | ≧510mm |
| 4 | 吸水扒宽度 | ≧850mm |
| 5 | 洗地刷直径 | ≧510mm |
| 6 | 洗地刷速度 | ≧160r/min |
| 7 | 洗地刷马达 | ≧500W |
| 8 | 洗地刷压力 | ≧30kg |
| 9 | 洗地刷数量 | ≧1 |
| 10 | 吸水马达 | ≧500W |
| 11 | 吸水力度 | ≧135mbar |
| 12 | 蓄电池组 | ≧2×DC12V 100Ah |
| 13 | 噪音水平 | ≦62dB(A) |
| 14 | 充电时间 | ≦8-10h |
| 15 | 连续工作时间 | ≧4-5h |
| 16 | 清水箱容量 | ≧70L |
| 17 | 污水箱容量 | ≧75L |
| 18 | 机身尺寸 | ≦1280mm×510mm×1080mm |
| 19 | 机器重量 | ≦150kg |
| 20 | 配件 | 针盘1个、洗地刷1个、免维护电池2只 |